 BGALOG　環境ファイル　Program : BGALOG.WIN(KANKYOU)
 Backup BANDｽｺｰﾌﾟ CLUB QRZ CW DXCC eQSL FREQ FT8 GAMEN GL HOSHITORI IOTA JCC JT KENSAKU LOTW MODE M_OP NWT NENKAN Phot PRINT QSL RIG RTC TELNET IME UpDate WEB ｻｳﾝﾄﾞ パスワード 必須変更場所 ﾌｨﾙﾀｰ 動作
 http://www.dokidoki.ne.jp/home2/ja5bga/
0 共通項目  --------
00000010   Call_Sign            JA5BGA   || 入力例「JA5BGA」：利用される方のコールサインを入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00010010   Name_jp              鈴木　信一   || 入力例「鈴木　信一」：利用される方のＪＡ向けの漢字氏名を入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00010020   Name_dx              Shinichi Suzuki   || 入力例「Shinichi Suzuki」：利用される方のＤＸ向けの氏名を入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00010030   CW_Name              SHIN   || ＣＷラバースタンプＱＳＯ用ハンドルネーム :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00010050   CW_Qth               IYO CITY   || ＣＷラバースタンプＱＳＯ用ＱＴＨ :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00010070   Tel                  089-983-3434   || 連絡用電話番号　入力例「089-983-3434」 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00010090   email                ja5bga@dokidoki.ne.jp   || 利用される方の連絡用emailアドレス　入力例「ja5bga@dokidoki.ne.jp」 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00011010   GridLocator          PM63is   || 自局のグリットスクエアー、ＦＴ８に必要です。（記入例：PM63IS） :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ KENSAKU 必須変更場所 
00011030   Locator              33.764021,132.703514   || 自局の「緯度<LAT>，経度<LON>」を[,]区切りで記入してください。（記入例［33.764021,132.703514］）未変更の場合はQRZからの角度、距離は取得しません。 :#  ﾕｰｻﾞｰ KENSAKU QRZ NW 必須変更場所 
00011050   LocatorOnOff         0   || （ＸＭＬ登録局オプション）検索時にＤＸ局の「緯度<LAT>，経度<LON>」を管理する＝［1］、その他管理しない。 :#   ﾕｰｻﾞｰ KENSAKU 必須変更場所 
00012010   License_KOTEI        0   || 固定局の免許期限を（YYYY/MM/DD）「例：2024/08/28」で記載していれば期限７か月前から起動時に表示します。 :#   ﾕｰｻﾞｰ KENSAKU 必須変更場所 
00012020   License_IDOU         0   || 移動局の免許期限を（YYYY/MM/DD）「例：2027/12/03」で記載していれば期限７か月前から起動時に表示します。 :#   ﾕｰｻﾞｰ KENSAKU 必須変更場所 
00020010   Qth_jp               799-3111 愛媛県伊予市下吾川１５４３－３   || 入力例「799-3111 愛媛県伊予市下吾川１５４３－３」：利用される方のＪＡ向けの住所を入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00020020   Qth_dx               1543-3 Simoagawa Iyo-City Ehime 799-3111   || 入力例「1543-3 Simoagawa Iyo-City Ehime 799-3111 Japan」：利用される方のＤＸ向けの住所を入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00030010   Country              EHIME JAPAN   || 入力例「EHIME JAPAN」：利用される方のＤＸ向けのカントリーを入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ 必須変更場所 
00040010   Memo_dx              Thanks Nice QSO 73 CU AGN   || 入力例「Thanks Nice QSO 73 CU AGN」：利用される方のＤＸ向けのカードメッセージを入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ
00040030   Memo_jp              今後ともよろしくお願いします   || 入力例「今後ともよろしくお願いします」：利用される方のＪＡ向けのカードメッセージを入力してください。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ
00050010   EQSL_COMENT          0   || EQSL等への送信データにメッセージを送ります。０=未送信、スペース以外の文字はＥＱＳＬへ送信します。コマンドは<QSLMSG:**>を使用します。 :#  PRINT ﾕｰｻﾞｰ eQSL  NW
01 印刷項目関連  --------------- 
01000010   Print_Form           0   || 印刷開始時の様式選択 1=裏面白紙、2=フリーフォーマット　その他＝その都度設定 :#  PRINT
01000030   PrinterChoice        0   || QSLカード印刷時にプリンターの選択　１＝選択画面を表示する。　その他＝表示しない。 :#  PRINT
01010010   Power                200   || 定格出力（入力） 入力例「1000」、「1KW」 :#  PRINT
01010030   Jccetc               [JCC(G)3810] [GL:PM63is]   || 入力例「3810」：利用される方のＪＣＣ（ＪＣＧ）番号を入力してください。 :#  PRINT 必須変更場所 
01010050   Daihyou_ANT          CQ(4ele40-10m) 80mDP 160mSL   || 入力例「38mH CQ-4Ele」：利用される方のＨＦの代表アンテナを入力してください。カードに利用可能です。 :#  PRINT
02 メイン動作　------------------
02000010   qrzPassword          1   || ＱＲＺ．ＣＯＭ（ＸＭＬ）契約者の方のみ登録パスワードを記入。ＱＲＺ．ＣＯＭ未契約者は、スペース or 1＝HAMQTHより名前等を取込、　0＝未取込（名前、ＱＴＨ、ＱＳＬ方法、等を取り込みません。） :#  QRZ NW パスワード 
02000019   qrzaccessOnOff       0   || 1=QRZ.COMのLOGBOOKに自動書込（アップロード）の実施次の項目と連動。0=未書込 :#  QRZ NW パスワード 
02000020   qrzaccess_key        0   || ＱＲＺ．ＣＯＭ（ＸＭＬ）契約者の方のみ登録セッションキーを記入出来ます。ｾｯｼｮﾝｷｰ（例：KEY=ABCD-0A0B-1C1D-2E2F）が入力されているとQRZ.COMのLOGBOOKに自動書込（アップロード）をします。セッションキーの場所は逆引きマニアルのＬＯＴＷ欄をご覧になってください。）0=未書込 :#  QRZ NW パスワード 
02010010   Memo                 1   || QRZ.COMからの取込：備考欄へのＱＳＬ情報の表示方法　0=非表示、1=備考1にLOTWのみ表示、2=備考2にLOTW & EQSL 表示、3=備考2にLOTWのみ表示（EQSL非表示） :#  NW TELNET QRZ eQSL LOTW
02010050   MAIN_UWAGAKI         0   || メイン画面住所等書き換え時の確認 １＝都度確認、０＝確認なく自動書き換え　:#  GAMEN 動作 M_OPT
02010090   JA_QTH_COPY          0   || ＪＡの場合ＱＴＨを相手移動欄へ登録時に自動コピー １＝実施、０＝未実施　:#  動作 M_OPT
02020010   RTC_Beam             3   || ＲＴＣ使用画面設定（0＝全未使用、１＝ＲＴＣ１：複数台数使用、２＝ＲＴＣ２：シングル台数使用、３＝ＲＴＣ１位置情報のみ、４＝ＲＴＣ２位置情報のみ） :#  RTC GAMEN
02020030   RTC_GAMEN            1692,0   || RTC画面の表示位置（X,Y）をドットで指定します。例：300,0（上からの位置,左からの位置）詳細は、ＲＴＣボタンをマウスの「進む」ボタンでクリックして「ＨＥＬＰ説明」を見てください。 :#  RTC GAMEN
02020050   RTC_R1               <4> 3. 7. 10. 14. 18. 21. 24. 28.    || 入力例 <4> 3. 7. 10. 14. 18. 21. 24. 28. 未使用の場合はここを削除してください。使用する場合はこの行（R1）から記入します。次の行⇒に続く :#  RTC GAMEN
02020070   RTC_R2               <5> 50.   || ⇒　ＲＴＣを使用する場合は、Ｒ１～順に記入し、ローテーターをコントロールしない場合は、「RTC Ｒ１～Ｒ４画面」を全て未記入（空白）としてください。記入する場合はフォーマットに注意してください。次の行⇒に続く :#  RTC GAMEN
02020090   RTC_R3                   || ⇒　ＲＴＣを使用する場合は、＜ｺﾑﾎﾟｰﾄ＞　＋　（ｽﾍﾟｰｽ）　＋　周波数（Ｍｈｚ＋ﾄﾞｯﾄまでを記入）　＋　　周波数（Ｍｈｚ＋ﾄﾞｯﾄまでを記入）・・・次の行⇒に続く :#  RTC GAMEN
02020110   RTC_R4                   || ⇒　各ＲＴＣコントローラを使用しない場合はスペースとします。 :#  RTC GAMEN
02020130   RTC_Offset               || ＲＴＣ別にの個別周波数毎に登録が必要です。【メガヘルツ＋ピリオド【period（ . ）まで記入】＋（オフセット値）区切り文字(,)コロン＝　★ 記入例：「7.(10),14.(-15),21.(15),50.(-90)」　登録フォーマットルール＝周波数：（オフセット値），（区切り記号はコロン）周波数はメガヘルツのドットまで記入[-]のみ記号を付加、[+]プラスの記号は入力不要、記号は 【comma（ , ）】、、:# RTC GAMEN
02020150   RTC_BeamIn           0   || 交信登録時にRTCのﾋﾞｰﾑ角度を取り込みます。　1＝ﾒﾓ欄へ取込　2＝JCC欄へ取込　0＝未取込  ※ 要ＲＴＣ－５９が起動している必要があります。２を選択するとＪＣＣ欄が［BM角度］に変更されます。 :# RTC GAMEN
02020170   RTC_TopDisp          0   || 画面のトップ表示設定、０＝通常画面。　1＝トップ画面として最前面表示 :# RTC GAMEN
02020210   RTC_Size            210   || ＲＴＣ２の画面サイズ　例 :# RTC GAMEN
02030010   RIG                  1   || 無線機使用有無及び起動時の無線機の選択。0＝無線機未使用、1～3＝無線機使用［RIG_No1～3］起動時のリグ設定。「ＡＩ」ｺﾏﾝﾄﾞ等自動でﾃﾞｰﾀを送ってくる機種にのみ対応しています。（rigModeRoffとセットで設定） :#  RIG
02030030   RIG_No1              <3>[9600,N,8,1](IC-&H6A)   || 入力例「<3>[9600,N,8,1](IC-&H6A)」：1台目のリグ設定、ポート等記録します。<ﾎﾟｰﾄ>[ﾎﾞｰﾚｲﾄ](ﾘｸﾞ判別記号TS-990 FT-5000) No1～3を未使用の場合は半角のスペースとしてください。 :#  RIG
02030040   RIG_No1NAME              || 入力例 : IC-7800：上記の1台目の無線機名を記入します。［無線機１使用］選択時にワーク欄の無線機欄へ表示されます。 :#  RIG
02030050   RIG_No2              <3>[9600,N,8,1](IC-&H6A)   || ⇒　以下２台目以降を記入します。　　注意　ﾎﾞｰﾚｲﾄの区切りは半角のｺﾛﾝ「,」です。各種それぞれの括弧で区切ってください。 :#  RIG
02030060   RIG_No2NAME              || 入力例 : FTDX101MX：上記の２台目の無線機名を記入します。［無線機２使用］選択時にワーク欄の無線機欄へ表示します。 :#  RIG
02030070   RIG_No3              <5>[9600,N,8,1](FT-A)   || ⇒　記入内容　<ﾎﾞｰﾚｲﾄ>[ﾊﾟﾘﾃｨ,8ﾋﾞｯﾄ,ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ](ﾘｸﾞ名ﾘｸﾞ判定記号等)ｱｲｺﾑについてはｱﾄﾞﾚｽを記入、八重洲はタイプを記入「例：<5>[9600,N,8,1](FT-A)」：A(旧ﾀｲﾌﾟ)=FT2000、5000、等、B(新ﾀｲﾌﾟ)=FT-991、FT-DX101、等 :#  RIG
02030080   RIG_No3NAME              || 入力例 : IC-7851：上記の３台目の無線機名を記入します。［無線機３使用］選択時にワーク欄の無線機欄へ表示します。未使用時は半角のｽﾍﾟｰｽを記入 :#  RIG
02030090   IC-KEYpat            1   || 0=未使用、1～4=使用、アイコムの外部キーパットの内容切替の有無、初期値（通常1）を記入します。 :#  RIG CW
02030110   rigModeRoff          0   || リグ使用設定時の全メーカー（RIG使用設定時）、０＝モード未処理（旧型無線機）、１＝周波数から判定（ＦＴ-5000等、旧型無線機：リグをコントロールできません。）、２＝デジタル判定可能新型機種無線機（IC-7800,FT-DX101,TS-890等、全メーカの新機種）、３＝ｱｲｺﾑ26ｺﾏﾝﾄﾞはﾓｰﾄﾞのみ3秒毎に使用（JTDX等のｺﾘｼﾞｮﾝｴﾗｰ多の場合）、　 :#  RIG
02030310   rigFilterDig         02   || リグのデジタル時のフィルター番号を設定します。01～03 :#  RIG
02030320   rigFilterCw          02   || リグのＣＷ時のフィルター番号を設定します。01～03 :#  RIG
02030340   rigFilterSSB         02   || リグのＳＳＢ時のフィルター番号を設定します。01～03 :#  RIG
02030360   rigCATtoCIV          0   || ANTｺﾝﾄﾛｰﾙ：CATデータをCI－Vへも送信、0＝しない、ICﾘｸﾞの(RIG_No1-3)の出力先RIG番号の数字のみを記入(例：2)。 :#  RIG
02030410   FT_ANT1              0   || ＦＴ－ＤＸ１０１リグのアンテナ番号で使用する周波数を設定します。メガヘルツのドットまで記入します。区切り記号は半角スペース、記入例：7. 10.  :#  RIG
02030430   FT_ANT2              0   || ＦＴ－ＤＸ１０１リグのアンテナ番号で使用する周波数を設定します。メガヘルツのドットまで記入します。区切り記号は半角スペース、記入例：14. 21. 28.  :#  RIG
02030450   FT_ANT3              0   || ＦＴ－ＤＸ１０１リグのアンテナ番号で使用する周波数を設定します。メガヘルツのドットまで記入します。区切り記号は半角スペース、記入例：18. 24.  :#  RIG
02040010   BackupDrive          0   || 別ドライブ保存時の保存先（例：D:\     D:\BGALOG_Backup\）未使用時は「0」に設定 :#  Backup
02040030   Backupday            1   || 別ドライブ保存時の日付の付与　1=付与する　その他=付与しない :#  Backup
02040070   PhotoDrive           C:\   || 画像保存時ドライブ　（例：D:\）通常は「C:\」ドライブですが、「C」については「D～Z」に変更できます。 :#  Phot
02041000   DayBackUpDrive       0   || 23:59:59 秒にBGALOGが起動時に指定場所へ自動保存します。0=未実施、0 以外のドライブ名（E:\、C:\BGALOG\backup）等を記入時に日別のバックアップを実施（保存名の例：15_BGALOG.ACCDB）バックアップファイル使用時には先頭の日付等３文字を削除してください。  :#  Backup
02050010   DXCCnewPrint         1   || 0 = 検索時に備考２へのＤＸＣＣニュー表示を行わない　1 = 行う :# PRINT
03000010   Wanted               YB4IR/7   || 記入例「 5N7M ZK2C FW0NAR HU2DX」：ＦＴ内のプログラムから適宜修正できます。求める局を半角のｽﾍﾟｰｽ区切りで登録します。テルネットに表示時に音で知らせます。未使用時半角のスペースを入力 MAX:255ﾊﾞｲﾄ（ｽﾍﾟｰｽ含） :#  ｻｳﾝﾄﾞ BANDｽｺｰﾌﾟ DXCC Wanted Pedition 
03000030   Wanted2                  || 上記「03000010 Wanted」に（255ﾊﾞｲﾄ）で収まらない場合にはこちらへも手動で記入してください。注意：この［Wanted2］は固定的に書き込んでプログラム内からは変更できません。未使用時半角のスペースを入力、 :# EEP BANDｽｺｰﾌﾟ ｻｳﾝﾄﾞ DXCC Wanted
03000040   WantedPre                || ウォンテットプリフィックス（例：HH、KP1、P5）を記入　未使用時半角のスペースを入力 :#  WEAV BANDｽｺｰﾌﾟ ｻｳﾝﾄﾞ DXCC Wanted
03000050   noClub                   || Club登録局として扱いたくない局を半角スペース区切りで記入してください。例:3B8/G0TSM PJ2/G3TXF :# CLUB NW WWW BANDｽｺｰﾌﾟ DXCC Wanted 
03000090   WWWFine              0   || インターネット検索時の移動文字の扱い　１＝移動地を削除する　その他＝そのまま検索 :# NW WWW
03000110   CwUpFrq              3.526 7.033 10.130 14.070 18.099 21.070 24.920 28.070 50.119   || CWの上限周波数を設定します。（記入例：･･･ 7.033 10.130 ･･･ ）未記入の場合はJARLの設定周波数となります。 :# CW FREQ RIG
03000130   PskUpFrq             14.080 21.080 28.080   || ＰＳＫとＲＴＴＹの区別が必要な周波数のみPSKの上限周波数を設定します。設定周波数は CW_FRQ <= PSK_FRQ <= RTTY_FRQ <= SSB_FRQ となります。 :# RTTY PSK FREQ RIG
03000150   RttyUpFrq            3.530 7.045 10.130 14.112 18.111 21.125 24.940 28.150   || ＲＴＴＹの上限周波数を設定します。未記入の場合はJARLの設定周波数となります。 :#  RTTY PSK FREQ RIG
03000210   FT8inputFRQ          0   || ＦＴ８とＬＯＧのバンド差異時の周波数の扱い。０＝その都度選択、１＝BGALOGの周波数優先、２＝ＦＴ８の周波数優先 :#  FREQ FT8
03000230   FT_Henkan            0   || テルネットからＦＴ８の周波数取込。０＝キャリア周波数に変換して取込、１＝そのまま取り込み :#  FREQ FT8
03000250   FtSort               0   || ＦＴ８（4）デコードデータのソート：0＝降順（新データが下に表示）、1＝昇順 （新データが上に表示）:#  FREQ FT8
05000010   ChangeHidou          相手移動地   || 基本の設定「相手移動地」を別の管理項目に変更します。10バイト（漢字は5文字）以内の文字で入力してください。 :#  PRINT
05000030   ChangeMidou          自局移動地   || 基本の設定「自局移動地」を別の管理項目に変更します。10バイト（漢字は5文字）以内の文字で入力してください。 :#  PRINT
10000010   AllSpeechOff         0   || ０＝サウンド出力。１＝サウンド停止（補助説明の音声をストップします。）「標準=0、極力０で出力してください。（エラー時等の重要事項については、停止できません）停止されたメッセージ内容はチェック音及びメイン画面のメッセージ欄に追記表示されます。　 :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000130   DxccSoundOnOff       1   || ０＝サウンド停止、　１＝サウンド出力。　ここで「0（サウンド停止）」を洗濯すると次以降の１～９までの設定にかかわらず「ＤＸＣＣのＮＥＷ、クラブログ等のニューを含む」テルネットに関する全てのウェブ音は出力されません。 :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ Pedition 
10000150   SoundWAV1            TADA.WAV   || ＮＥＷ　⇒　ＪＡ　⇒　ＭＩＸ                         TADA.WAV（ジャジャーン）　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000170   SoundWAV2            TADA.WAV   || ＮＥＷ　⇒　ＪＡ　⇒　モード、バンド　ニュー    RINGIN.WAV（ベル）　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000190   SoundWAV3            NOTIFY.WAV   || ＮＥＷ　⇒　ＪＡ　⇒　穴埋め　ニュー            NOTIFY.WAV（プァオーン）　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000210   SoundWAV4            TADA.WAV   || ＮＥＷ　⇒　ＤＸ　⇒　ＭＩＸ                         CHIMES.WAV（チャラーン）　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000230   SoundWAV5            CHORD.WAV   || ＮＥＷ　⇒　ＤＸ　⇒　モード、バンド　ニュー    RINGOUT.WAV（プルプル）　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000250   SoundWAV6            CHORD.WAV   || クラブ　⇒　ＪＡ                                     CHORD.WAV（ブム）　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000270   SoundWAV7            CHORD.WAV   || クラブ　⇒　ＤＸ                                        ↑　を適宜各所に書き込んでください　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
10000290   SoundWAV8            CHORD.WAV   || ペディション　⇒　ＪＡ　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ Pedition 
10000310   SoundWAV9            CHORD.WAV   || ペディション　⇒　ＤＸ　（注：この音を出さない場合は「スペース」） :#  WAV ｻｳﾝﾄﾞ Pedition 
20 ファイル更新日-------------------------
20000000   AUTO                 -----  以下ｼｽﾃﾑ自動登録項目  -----    以下の項目修正はプログラムから直接書き込みますので、理解できていない方は直接修正をしないでください。
20000010   upGakusyu            2016/05/01   || 学習ファイルのアップデート日を管理します。この日付より新しいデータ「BGAGAKU.TXT」が取り込まれるとアップデートされます。 :# UpDate
20000030   upManager            2016/04/28 01:01   || マネージャファイルのアップデート日を管理します。この日付より新しいデータ「HAM_QSLM.TXT」が取り込まれるとアップデートされます。 :# UpDate
20000050   KanMente             2016/05/09   || 環境設定バージョンアップ日付（この日付より新しい「KANKYOU.TXT」があれば自動更新されます。） :# UpDate
20000070   DxccMente            2016/04/04   || DXCCファイルバージョンアップ日付（この日付より新しい「DXCCLIST.TXT」があれば自動更新されます。） :# UpDate
20000080   JccMente             2016/04/04   || JCCファイルバージョンアップ日付（この日付より新しい「JCCLIST.TXT」があれば自動更新されます。） :# UpDate
20000090   EtcUpdate            2016/04/04   || 重要アップデート案内 :# UpDate
20000210   IotaMente            2016/06/05   || ＩＯＴＡファイルバージョンアップ日付（この日付より新しい「iotaBGA.TXT」があれば自動更新されます。） :# UpDate IOTA
20000300   Jarl_up              2016/06/05   || Jarl等、その他に示唆レポートを行った場合の日付の更新月日を登録します。 :# UpDate jarl
20001010   LoTW_Update          2016/04/27 14:07   || LoTWへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate LOTW  NW
20001030   G_QSL_Update         2016/04/27 14:37   || グローバルＱＳＬへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate
20001050   C_LOG_Update         2016/04/06 02:01   || クラブログへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate
20001090   E_QSL_Update         2015/02/17 06:27   || ＥＱＳＬへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate
20001110   All_Update           2016/04/17 00:00   || 全項目レポートへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate
20001130   CQ_RP_Update         2016/04/17 00:00   || 全項目レポートへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate
20001150   A1_RP_Update         2016/04/17 00:00   || 全項目レポートへの登録最終月日です。（ＧＭＴ） :# UpDate
20001210   Print_Date           2019/04/01 00:00   || プリント検索日です。 :# UpDate PRINT
20002010   DelFileCheck         2016/06   || 不要ファイルチェック用です。毎月１回不要ファイルをチェックして自動的に削除します。当方で気が付いていないファイルもあると思いますので、ＢＧＡＬＯＧフォルダー内に用途不明なファイルがある場合はレポート願います。 :# UpDate
20002030   ReportCheck          2016/06   || 正常状態チェック用：使用バージョンチェックのため自動送信を行います。 :# UpDate
20010010   DownloadFolder       0   || ダウンロードフォルダーの場所（アドレス例：［C:\Users\ここはＰＣごとに異なります\Downloads］）を登録してください。 :# LOTW UpDate ﾌｨﾙﾀｰ 動作  NW
3 メイン画面 ------------------
31000010   StartRigName         IC-7800   || 無線機未コントロールの場合の無線機名をカード発行用に記入します。 :# Rig
31000030   StartPower           400   || 起動時の電力（入力 or 出力）を記入します。「ﾊﾟﾜｰ」を選択するとここへ書き込まれます。 :# Rig
31000050   StartTime            0   || 現在時間の基本部分の扱いを設定。0 = 現在時間、1 = そのまま登録 :# KENSAKU TIME
31000070   Sakiyomi             1   || コールサイン欄等の先読み実施。　１＝１文字入力毎に先読み検索を実施します。 :# KENSAKU
31001010   M_Opt_Teldouki       1   || テルネット同期（登録直後にテルネット画面に反映可否）レ＝同期（テルネットリフレッシュを合わせて実施）□＝非同期（登録処理速度優先、同期はテルネットのリフレッシュが必要）　:# KENSAKU FT8 動作 NENKAN M_OPT
31001030   M_Opt_Mcheck         0   || マネージャが不一致時のチェック表示、　□ ＝ ヘルプ画面非表示（自己管理とする）レ ＝ ヘルプ画面出力　:# KENSAKU 動作 NENKAN M_OPT
31001050   M_Opt_QSLno          0   || 全ＱＳＬカード全て未発行（登録時に「/」記入）　□ ＝ 未記入（標準：発行）　レ ＝ 「/」記入（全未発行）　　:# 動作 NENKAN M_OPT
31001060   M_OPT_HATUKOU        0   || ＱＳＬカード受領時に「/」を削除　□ ＝ 未処理　レ ＝ 「/」をスペース（発行）に変更、上記とセットで選択　　:# 動作 NENKAN M_OPT
31001070   M_Opt_Sort           0   || 登録時直後のソート　□ ＝ 登録局抽出（標準）　レ ＝ リフレッシュ & ソート　　:# 動作 NENKAN M_OPT
32000010   KenCommand           DXCCno = '185'   || 複合検索内での検索結果のコマンドを保存します。 :# KENSAKU
32000030   KenHouhou            0   || 検索時のワーク欄初期化方法　1=日付・時間 ～ ＲＳＴまでを書き換えない　0=書き換える :# KENSAKUu
32000050   KenJunbi             0   || 部分一致の検索方法　1=先頭一致　その他=部分一致 :# KENSAKU
32000070   QTH_Full             0   || 住所検索の検索方法　０＝部分一致　１＝完全一致 :# KENSAKU
32000080   QTH_In               0   || 住所欄への取込方法　０＝エンティティ　１＝（ＱＲＺ．ＣＯＭ、ＨＡＭＱＴＨ）の住所欄ＮＷ取込優先 :# KENSAKU
32000090   LOTW_QSLT            1   || ＬＯＴＷと一致した場合カード未発行　０＝しない　１＝未発行とするためＱＳＬＴ欄に「/」を記入する :# KENSAKU LOTW NW
32000092   LOTW_Iota            0   || ＬＯＴＷヒット時にＩＯＴＡファイルに登録の有無　０＝正規に紙ベースで管理するため登録しない　１＝自己満足とするため登録する :# LOTW IOTA NW
32000110   LOTW_Folder          C:\TrustedQSL\tqsl.exe   || TQSL.EXE の保存場所 :# LOTW NW
32000150   LOTW_Activity        0   || 「lotw-user-activity.csv」よりアクティブ局チェック　０＝実施　１＝未実施 :# LOTW KENSAKU NW
32000170   LOTW_TqslSend        0   || 登録ボタンクリック時（自動登録を含む）の都度、ＬＯＴＷへ自動的にアップロード　０＝未実施　１＝実施 :# LOTW NW 動作
32000210   Mode_Henkou          0   || モード変更時にモードとＲＳＴ整合性のチェックを実施して変更します。　□ ＝ 実施（CW=599 SSB=59 FT=+00 ）　レ ＝ コントロール無 :# MODE 動作
32000250   CalKensaku           1   || 業務日誌のコールサインクリック時の動作　１＝コールサイン欄へコピーして検索実施、２＝コールサイン欄へコピーのみ、３＝カレントを移動のみで何もしない　　「０、１」はクラブログのアップデート画面にて登録、２はＱＳＯデータ登録時に自動でアップします。次の「CLUB_QslSend、CLUB_Password」を設定する必要があります。 :# MODE CLUB NW 動作 パスワード 
33000010   CLUB_QslSend         0   || クラブログへの自動アップデート実施　（通常のファイルアップデートが出来る必要があります。）0 : 手動送信、1 : 自動送信([ｽﾍﾟｰｽ、0]以外)　 :# CLUB QSL  NW パスワード 
33000030   CLUB_Password        0   || クラブログへ登録のパスワードクラブログに登録しているパスワードを記入　 :# CLUB QSL NW パスワード 
33000050   CLUB_Mailaddress     0   || クラブログへ登録のメールアドレスを記入　 :# CLUB QSL NW パスワード 
34000010   GL_Input             0   || 検索時にテルネットからＧＬ（グリットロケーター）取り込みの有無を設定、1=取込無し、0=取込 :# KENSAKU
34000110   WASAHF               0   || カード受領時にＧＬ番号が有る場合の「WASAHF.TXT」処理を設定、1=管理しない、0=管理する :# KENSAKU QSL
34000310   ChkEdit              0   || メイン画面：エデッイトチェックボタンオプション(貼り付け時の扱い)　0=先頭位置へ挿入　1=上書きで書換　シフト＋マウス左ボタンの処理 :# KENSAKU
34000410   Recall               0   || リコールクリック時の処理　周波数、モードの取り込み　1＝取り込まない　0＝取り込む :# KENSAKU
34000510   Fname                0   || 氏名欄取得、0＝フルネームで取込　1＝ファーストネームのみ取込（最初のスペースから前のみ取込） :# KENSAKU 
34000630   eQSLpassword         0   || ｅＱＳＬへのログインパスワードを設定します。0=使用しない :# KENSAKU eQSL 動作 NW パスワード 
34000640   eQSL_AutoTX          0   || ｅＱＳＬへＱＳＯ登録時の自動送信　１＝実施　　０＝未実施 :# eQSL NW
34000650   eQSL_UPkakunin       0   || ｅＱＳＬへＱＳＯ登録時の登録確認の有無　０＝有り　　１＝無し :# eQSL NW
34000670   eQSL_NoTX            0   || ｅＱＳＬヒット時にそのカードを未送信として［/］書込。　１＝実施　　０＝未実施 :# eQSL QSL  NW
35000030   ChkGlHantei          0   || コールサイン欄でのＧＬ判定　0=しない　1=する :# Kensaku GL 動作
36000010   JT_Add               0   || 書込み ボタンクリック時の登録処理、0=検索まで実施、1=登録まで実施  :# KENSAKU 動作 JT NW
37100000   CwTeikei0            TU   || ＣＷラバースタンプ定型文「0」 :# CW
37100010   CwTeikei1            JA5BGA   || ＣＷラバースタンプ定型文「1」 :# CW
37100020   CwTeikei2            BK UR #RST TU   || ＣＷラバースタンプ定型文「2」 :# CW
37100030   CwTeikei3            DE JA5BGA UR #RST TU   || ＣＷラバースタンプ定型文「3」 :# CW
37100040   CwTeikei4            #CALL DE JA5BGA JA5BGA UR #RST TU   || ＣＷラバースタンプ定型文「4」 :# CW
37100050   CwTeikei5            #CALL DE JA5BGA UR #RST MY NAME IS SHIN 73 TU   || ＣＷラバースタンプ定型文「5」 :# CW
37100060   CwTeikei6            #CALL DE JA5BGA UR #RST MY QTH IS IYOCITY 73 TU   || ＣＷラバースタンプ定型文「6」 :# CW
37100070   CwTeikei7            -   || ＣＷラバースタンプ定型文「7」 :# CW
37100080   CwTeikei8            -   || ＣＷラバースタンプ定型文「8」 :# CW
37100090   CwTeikei9            -   || ＣＷラバースタンプ定型文「9」 :# CW
37100100   CwTeikei10           -   || ＣＷラバースタンプ定型文「/」 :# CW
37100110   CwTeikei11           -   || ＣＷラバースタンプ定型文「*」 :# CW
37100120   CwTeikei12           -   || ＣＷラバースタンプ定型文「-」 :# CW
37100130   CwTeikei13           -   || ＣＷラバースタンプ定型文「+」 :# CW
38100010   RIG_SPL_Frequency    2    3    1     || モード別スプリット周波数を設定します。（左からの順番⇒CW SSB RTTY）半角各５バイト（内有効値３バイト）ずつです。 :# RIG
38100030   SpeedFirst           0   || 登録時の処理　：　0=登録後の後処理内容優先 or 1=登録スピード優先　 ★注意★＝＝ 早くしたい方へ ＝＝　いずれを選択しても［タイム差］は期待できません。遅いと思われる方は、［ＮＷの回線の見直し、ＰＣの性能アップ］を行ってください。(ＬＯＴＷ、クラブログ、ＱＲＺへの自動登録に時間がかかっていると思います。） :# 動作
4 テルネット画面 -------------------
40000020   Tel_SetHP            bld.dxscape.com:8000   || テルネット初期接続先  （例：bld.dxscape.com:8000、ve2pkt.dyndns.org:9000）アドレスはメイン画面から接続先を指定すると自動で設定されます。  「非表示」=テルネット画面を起動後非表示とする。 :# TELNET
40010010   BS_NotInFrq          0000000000   || バンドスコープ非表示周波数　０＝表示、１＝非表示 :# BANDｽｺｰﾌﾟ
40200030   BS_After             3   || バンドスコープクリッく後の動作 　０＝無操作、１＝±１ＫＣ検索、２＝±５ＫＣ検索、３＝ＣＡＬＬ検索 :# BANDｽｺｰﾌﾟ
40200050   BandPicup            0   || テルネット画面バンドスコープＰｉｃｕｐチェック、１＝Ｏｎ　０＝Ｏｆｆ :# BANDｽｺｰﾌﾟ
40200070   BandoDouki           0   || テルネットの周波数ボタンでバンドスコープも同期をとり絞り込みます。Ｐｉｃｕｐチェック、１＝Ｏｎ　０＝Ｏｆｆ :# BANDｽｺｰﾌﾟ
41000020   Tel_Deleat_Time      200 件   || 取込テルネットデータを保有する件数を設定します。（例：200 件） :# BANDｽｺｰﾌﾟ TELNET
41000040   HoryuAuto            0,50:30   || バンドスコープに表示数を自動で調整します。０＝自動　１＝未実施（保留タイムの設定のみで調整しません。） :# BANDｽｺｰﾌﾟ TELNET
41000050   HoryuPicup           2   || 保留時間延長　ピックアップ選択時にテルネットの保留時間（分）延長率　テルネットの保留時間（分）＝HoryuTime × HoryuPicup :# BANDｽｺｰﾌﾟ TELNET
42000010   TEL_DATIN            1   || テルネットのメモ欄等のクリック位置のデータをワーク欄に取込判定 :# BANDｽｺｰﾌﾟ TELNET
42000130   Tel_JaAdd            1   || ＪＡ近辺データ優先処理　０＝しない、１＝する　⇒　テルネットJAｱｯﾌﾟ時に即追加表示実施 :# TELNET
42000150   Tel_DbgClick         1   || テルネット画面 DBGのメッセージ欄クリック位置のデータ取込　０＝しない、１＝　クリック後、フィルター欄へ同一登録局抽出実施 :# TELNET
42000230   NoBeacon             0   || 1 ＝ ビーコン記号「/B」の有る局はバンドスコープに取り込みまない :# HOSHITORI KENSAKU TELNET 動作
42000250   TEL_Allin            0   || テルネット不要データの扱い　□ ＝ オフバンド、デューブ、ＶＵ周波数はメッセージ欄へ　レ ＝ ６０Ｍｈｚ未満は、全てそのまま全て取り込む :#  JT TELNET FRQ FREQ BANDｽｺｰﾌﾟ MODE ﾌｨﾙﾀｰ M_OPT
43000010   Voice                111101010   || ボイス音の発生場所を設定します。ウエーブの音設定の①～⑨です。 :# WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
43000030   NenkanOto            0   || １＝年間ＤＸＣＣニューの場合に音を出す。　０＝出さない。 :# WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
43000040   NenkanOtoJA          0   || １＝上記のＯＮの場合ＪＡのみ音を出す。１＝ＪＡのみ、０＝全て :# WAV ｻｳﾝﾄﾞ 
43000110   PeditionNewVoice     1   || ペディション時の日本語のボイス発生　１＝発生（標準）　０＝停止 レ＝ペディション時の音声停止（［Pedition　New!］のような日本語のアナウンスのみ停止） :#  ｻｳﾝﾄﾞ Pedition 
43000050   QSOjyouhou           0   || ０＝バンドスコープ、テルネットの交信状況を備考２に記録する。　１＝記録しない。 :# BANDｽｺｰﾌﾟ 動作
44000030   FrqFilter            1   || 周波数フィルター（ＪＡオフバンドの取込）、/MM、1.9，3.5の取込設定　０＝取り込む、１＝上のメッセージ欄にのみ表示し、テルネットへ取り込まない。 :# TELNET
44000110   Tel_Manager          0   || テルネットからのマネージャ取込 □＝取り込まない、レ＝ＱＳＬ、ＶＩＡがあれば取込 :#  TELNET QSL
44100010   Tel_NoSSB            0   || バンドスコープへモード　ＳＳＢ　　　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ
44100030   Tel_NoCW             0   || バンドスコープへモード　ＣＷ　　　　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ
44100050   Tel_NoRTTY           0   || バンドスコープへモード　ＲＴＴＹ　　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ
44100070   Tel_NoPSK            0   || バンドスコープへモード　ＰＳＫ　　　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ
44100090   Tel_NoJT65           0   || バンドスコープへモード　ＪＴ６５　　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ FT8
44100110   Tel_NoFT8            0   || バンドスコープへモード　ＦＴ８　　　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ FT8
44100130   Tel_RosEtc           0   || バンドスコープへモード　ＲＯ、ＯＬ　の表示　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ FT8
44100150   Tel_4to6Mhz          0   || バンドスコープへ　４Ｍｈｚ～６．９Ｍｈｚ　　０＝表示、　１＝非表示 :# TELNET ﾌｨﾙﾀｰ
44100170   Tel_YearNew          0   || メッセージ欄への「年間Ｎｅｗ」表示 □＝表示、レ＝非表示 :# TELNET 
5 メイン等、画面 -------------------
50000010   MAIN_X               0   || メイン画面のスタート位置：画面左からの位置  　各画面の左からの位置を設定　　ピクセル単位で設定します。  :# GAMEN
50000030   MAIN_Y               0   || メイン画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000031   MAIN_Ysize               551   || メイン画面のスタート上下幅（標準：551）を設定します。（横幅は固定で変更できません） :# GAMEN
50000032   MAIN_GYOUMU          279   || メイン画面の［Main Gyoumu Option］の画面左からの位置  　（標準＝279 : 0～1250）　ピクセル単位で設定　注意：1250を超えて指定すると画面に表示できなくなります。  :# GAMEN
50000035   MAIN_EQSL            864   || メイン画面の［ｅQSL　画像取込　処理］の画面左からの位置  　（標準＝864 : 0～1450）　ピクセル単位で設定　注意：1450を超えて指定すると画面に表示できなくなります。 :# GAMEN EQSL NW
50000070   TELNET_X             0   || テルネット画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000090   TELNET_Y             500   || テルネット画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000092   TELNET_Size          1730,524   || 標準＝1730,524　テルネット画面の横幅と縦を設定します。 :# GAMEN
50000094   TELNET_Splitter      221   || 標準＝195　テルネットのSplitterの位置を設定します。 :# GAMEN
50000150   TelDxcc_X            10   || テルネットＤＸＣＣリスト管理画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000170   TelDxcc_Y            10   || テルネットＤＸＣＣリスト管理画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000190   BUNSEKI_X            0   || 分析画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000210   BUNSEKI_Y            0   || 分析画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000230   KEY_X                0   || キーパット画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000250   KEY_Y                0   || キーパット画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000270   KEY_High             1328   || キーパット画面の高さ：画面の高さ :# GAMEN
50000290   PRINT_X              0   || プリンター画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000310   PRINT_Y              0   || プリンター画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000330   GLMAP_X              0   || ＧＬ地図画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000350   GLMAP_Y              0   || ＧＬ地図画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000370   OPTION_X             10   || オプション画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000390   OPTION_Y             10   || オプション画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000470   WorkGamn_X           0   || 作業画面画面（期間指定）のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000490   WorkGamn_Y           0   || 作業画面画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN
50000571   Tel_Pedition         1   || テルネット画面ペディションの表示　1=表示、その他=非表示 :# GAMEN Pedition
50000591   Tel_Pedition_UP      1   || テルネット画面ペディションの最前面表示　1=最前面表示、その他=通常表示 :# GAMEN Pedition
50000611   Tel_Pedition_X       1772   || テルネット画面ペディションのスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN Pedition
50000631   Tel_Pedition_Y       496   || テルネット画面ペディションのスタート位置：画面の高さ :# GAMEN Pedition
50000651   Tel_Pedition_Hi      524   || テルネット画面ペディションのスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN Pedition
50000670   TEL_Band_Font        12   || バントスコープ画面のフォント :# GAMEN
50000690   TEL_Multi            Multi   || バントスコープマルチ画面、「Multi、Single、無し」が記載されます。 :# GAMEN
50000710   QslDx_X              10   || ＱＳＬカード（ＤＸＣＣ、ＩＯＴＡ）表示画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN IOTA
50000730   QslDx_Y              10   || ＱＳＬカード（ＤＸＣＣ、ＩＯＴＡ）画面のスタート位置：画面の高さ :# GAMEN IOTA
50000750   QSL-Jcc_X            10   || ＱＳＬカード（ＪＣＣ）画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN
50000780   QSL-Jcc_Y            10   || ＱＳＬカード（ＪＣＣ）画面のスタート位置：画面の高さ :# GAMEN
50000810   FtMsgGamn_X          10   || ＦＴメッセージ画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN FT8
50000830   FtMsgGamn_Y          10   || ＦＴメッセージ画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN FT8
50000850   FtMsgGamn_HW         330, 1000   || ＦＴメッセージ画面のスタート位置：画面上からの位置 :# GAMEN FT8
6 ＦＴ画面 -------------------
60000030   FT8_Use              0   || ＦＴ８モードの使用　０＝使用しない　１＝使用する :# GAMEN JT FT8 NW
60000050   FT8_PreDisp          0   || プリフィックス表示　０＝プリフィックス　１＝エンティティ :# GAMEN JT FT8 NW
60000070   FT8_HyujiMojisu      6   || エンティティの表示文字数設定（FT8_PreDispを１に設定時に有効：初期値６）数値を大きくするとエンティティの表示文字は増えますがＦＴ８の画面幅が広がります。 :# GAMEN JT FT8 NW
60000090   FtFont               12   || ＦＴ８のデコード画面のＦＯＮＴの文字設定（タカオフォントの大きさを指定します。お勧め［10～14］ポイント：ｆｔ８画面内でも設定できます。）:# GAMEN JT FT8 NW
60000110   FT8_JtdxAddress      C:\Users\shinichi\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi   || ＪＴＤＸの「wsjtx_log.adi」のアドレス :# GAMEN JT FT8 ﾌｨﾙﾀｰ  NW
60000130   FT8_WsjtAddress      C:\Users\shinichi\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi   || ＷＳＪＴ－Ｘの「wsjtx_log.adi」のアドレス :# GAMEN JT FT8 ﾌｨﾙﾀｰ NW
60000150   Ft8_Line             0   || ＦＴメッセージ画面のスタート位置：画面左からの位置 :# GAMEN FT8 NW
60000170   Ft8_SubGamen         1   || ＦＴ８メッセージ画面設定：ＯＮ＝１、ＯＦＦ＝０ :# GAMEN FT8 NW
60000230   Ft8_FontPoint        14   || ＦＴ８オプション画面フォント設定　標準＝14 ポイント :# GAMEN FT8 NW
60000250   Ft8_FtStart          0   || ＦＴ８オプション画面フォント設定　標準＝14 ポイント :# GAMEN FT8 NW
60000270   Ft8_Lotw             0   || ＦＴ８ＬＯＴＷチェック　１＝実施　　０＝未実施 :# GAMEN FT8 LOTW NW
60000290   Ft8_DispReverse      0   || ＦＴ８画面カラー反転　１＝実施　　０＝未実施 :# GAMEN FT8 NW
60000310   Ft8_Bold             0   || ＦＴ８画面をBold（太字）表示　１＝太字　　０＝標準 :# GAMEN FT8 NW
7 印刷画面 -------------------
70000010   PICTURESIZE          650, 470   || ＱＳＬカードＤＸの画面サイズを記録します。標準＝「650, 470」 :# PRINT
70000030   WhiteCardOption      ②0   ③0   ④0   ⑤0   ⑥6   ⑦5   ⑧0   ⑨0   ⑩0   ⑪0   ⑫0   ⑬0   ⑭0   ⑮0   ⑯0      || 裏面白紙印刷のロケーションデータです。 :# PRINT
70000050   AllCardOption        111110   || 印刷画面のチェックオプションです。左から①発送除く、②ホームコールへ送る、③ＤＡＴＡＥＮＤ印刷、④ＪＡの時間変換、⑤タカオフォントの使用、⑥周波数の桁揃等 :# PRINT
70000070   PICTURELOC           100,100   || ＱＳＬカードＤＸ表示画面のスタート位置：画面左からの位置 :# PRINT
70000090   ATENAloc             11024016 11535 12    || 宛名カードの位置情報のデータを登録します。 :# PRINT
70000110   P_JCC_PSIZE          650, 470   || ＱＳＬカードＪＡの画面サイズを記録します。標準＝「650, 470」 :# PRINT
70000130   P_JCC_LOC            100,100   || ＱＳＬカードＪＡ表示画面のスタート位置：画面左からの位置 :# PRINT
70000150   QTHdata              自局氏名、住所に変更して下さい。   || 宛名カードの自局のデータを登録します。修正は印刷画面で修正します。 :# PRINT
70000200   PrintForm            ①　用紙選択   || 印刷画面起動時の画面　用紙選択で自動登録されます。 :# PRINT
8 画面 -------------------
82000010   Width_CALL           120   || (1)CALL　標準：120　　　　の幅を設定，幅＝ﾄﾞｯﾄ数を入力　以下同じ :# GAMEN 
82000030   Width_DATE           135   || (2)日付時間　標準：135 :# GAMEN
82000050   Width_MODE           50   || (3)ﾓｰﾄﾞ　標準：50 :# GAMEN
82000070   Width_FRQ            80   || (4)FRQ　標準：80                WITH欄の左のカッコ内数値はプログラムでの管理上の番号です。 :# GAMEN
82000090   Width_HRS            38   || (5)HRS　標準：38 :# GAMEN
82000110   Width_MRS            38   || (6)MRS　標準：38 :# GAMEN
82000130   Width_PRE            59   || (7)ﾌﾟﾘﾌｨｯｸｽ　標準：59 :# GAMEN
82000150   Width_DXno           35   || (8)DXno　標準：35 :# GAMEN
82000170   Width_NAME           90   || (9)NAME　標準：90　　　　　　　WITH欄の設定値を「0」にするとその項目は非表示となります :# GAMEN
82000190   Width_QTH            100   || (10)QTH　標準：100　　　　　　　表示を行いたい場合は15以上の数値として設定してメイン画面 :# GAMEN
82000210   Width_MANE           60   || (11)Manager　標準：60　　　　　 にて幅を調整したのて「画面CP」ボタンで内容を登録してください。 :# GAMEN
82000230   Width_P              19   || (12)P　標準：19　　　　　　　　 それによりＷＩＴＨ欄の値が自動で登録されます。 :# GAMEN
82000250   Width_ZONE           55   || (13)ZONE　標準：55　　　　　　　(19)(24)(25)(26)(27)(28)(30)(31)ばプログラムでコントロール :# GAMEN
82000270   Width_QSLT           20   || (14)QSLT　標準：20　　　　　　　のために設定していません。 :# GAMEN
82000290   Width_QSLR           20   || (15)QSLR　標準：20　　　　　　　（コールサイン、日付、等の主要項目は非表示の設定不可） :# GAMEN
82000310   Width_LOTW           20   || (16)LOTW　標準：20 :# GAMEN LOTW NW
82000320   Width_eQSL           20   || (17)eQSL　標準：20 :# GAMEN eQSL NW
82000330   Width_MEMO1          145   || (18)MEMO1　標準：145　(18)＝MEMO2（削除・変更はできません） :# GAMEN
82000340   Width_IOTA           60   || (20)IOTA　標準：60　(22)＝相手移動、(23)＝自局移動、(24)ﾘｸﾞ、(25)ﾊﾟﾜｰ（削除・変更はできません） :# GAMEN  IOTA
82000350   Width_JCC            58   || (21)JCC　標準：58 :# GAMEN
82000370   Width_GL             66   || (22)GL　標準：60 :# GAMEN
82000380   Width_Poto           20   || (23)Poto　標準：20 :# GAMEN
82000410   Width_SINSEI         35   || (29)SINSEI　標準：35 :# GAMEN
82001010   Mfont_CALL           12   || (1)CALL　標準：12 フォントを設定 :# GAMEN 
82001030   Mfont_DATE           10   || (2)日付時間　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001050   Mfont_MODE           10   || (3)ﾓｰﾄﾞ　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001070   Mfont_FRQ            10   || (4)FRQ　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001090   Mfont_HRS            10   || (5)HRS　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001110   Mfont_MRS            10   || (6)MRS　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001130   Mfont_PRE            10   || (7)ﾌﾟﾘﾌｨｯｸｽ　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001150   Mfont_DXno           10   || (8)DXno　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001170   Mfont_NAME           10   || (9)NAME　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001190   Mfont_QTH            10   || (10)QTH　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001210   Mfont_MANE           10   || (11)Manager　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001230   Mfont_P              10   || (12)P　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001250   Mfont_ZONE           10   || (13)ZONE　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001270   Mfont_QSLT           10   || (14)QSLT　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001290   Mfont_QSLR           10   || (15)QSLR　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001310   Mfont_LOTW           10   || (16)LOTW　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN LOTW NW
82001320   Mfont_eQSL           10   || (17)eQSL　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN eQSL NW
82001330   Mfont_MEMO1          10   || (18)MEMO1　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001340   Mfont_IOTA           10   || (20)IOTA　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN  IOTA
82001350   Mfont_JCC            10   || (21)JCC　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001370   Mfont_GL             10   || (22)GL　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001380   Mfont_Poto           10   || (23)Poto　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
82001410   Mfont_SINSEI         10   || (29)SINSEI　標準：10 フォントを設定 :# GAMEN
9 その他画面 -------------------
99999999   END                   0   || データエンド（この項目は削除しないでください。） :# END 
